---
title: "Electricidad / Clase 53: Circuitos eléctricos (repaso). Cálculo de cables."
date: 2025-08-11T21:54:38-03:00
tags: [electricidad]
---

#### Audio en Vocaroo:

https://vocaroo.com/1dmyHB2QZCYf

#### Audio en Archive:

https://archive.org/details/record-211-cut

#### Audio en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=ZySbETHdFSI

Repasamos el gráfico de circuito de la clase número: 19

![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO_TGiXXnDBNi0xLXuJDutUC0BdELQ5f3_syda9ewDFJTyxPG9p6TxhVTXYh_tZkTudZdeky7Bhjt8HHMm1WdSZwXRhCP1sPskVNND7XgrkwjMk7S2igeeD7cesZ4dC7GhZoQcwNnTmPflE6Xu82yj42OXJAMUQfDoHspHZh53dWu23vLfOW9wkGtesyU/s4160/IMG_20250811_194048097.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8ZOw03ik0N3yIsKITpBHn-caU3xK8EFmtHtXEkqacxA_4nf1cOUmlhk1vAfjJAYP1OTLtqoPexT80BorKcnTueXZsNLgTieJrsry6JoTnNP8OsczfbE27XBfv12_2XEDZlkiIxL_epk8LjSe7bKzFGc7J91cp7Q4GTiGCJJEc7WzU0Fyy32w5ScRNpBk/s4160/IMG_20250811_194052073.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuawSbnvKJAcmAHOVV9nWD3zzC5NwDVveRFISYrIljbOiJ9p9GRHlegsy7tbHuodKbLE_Kxc_r0GkwX_IWo5LPnYXJXsVQCaP7KmUqWGRsQDROlppqxp4eVHVTE-yj00tOXf3OE7NgyQFxxcWIU9cEAJMH8uzWnlb3n1IMxiDqVDg1uMQvZdKmTB1vb4/s4160/IMG_20250811_194058442.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPaJAkxuztbYlibABV2wfoJv1RjLIDjUT9wOJwANNTLQfQfgj7QEslw0guvE8YZ4FJeS4sAXcyuHx91XPMtmzyydalCiM5skunjInWhkdP5_0AORqfuGDjggvKdVDXA11GdcVo3O9YnzPmFoa6DN25kIROXKwnDYFEeV9eYmT11zhFCDh6USv9bbf9lb0/s4160/IMG_20250811_200830675.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAxD0Z3oPubw7gLtC2DomO_oekurHzQKQyEaND0FT-nbFrnDU7Jd-LxSzfFWDp_wUa4LG_qCjfPiuAiQ8P_9GA-K5_TOu7UBFfhyGXOEJsICoI3Ua-Q5lTuW9OyUEdSE3neOwrz7J_8tm5Qghe2t9aYB9zijCQYrsbqDJLZwmX4TrIuk33t6TSJ8U0CcY/s4160/IMG_20250811_202212748.jpg)

Lo que nos está faltando se llama conductor vamos a tratar de ir haciendo martes y miércoles vamos a empezar media hora antes, la idea es que lleguemos a tener más o menos una 

A partir del minuto 6

En síntesis esto es la base de nuestro sistema tnemos que saber esto a vece es medio engorroso prque este calculo a veces no estan acostumbardo y cuesta una vez que agarren el mecancisom oque no es dificul ya pueden hacer cualquier cowsa lo que vamos a ver un poquito aohra lo que nos esta faltando es lap aarte de conductores 
de donde viene la poate de conductores

lo unic o que sabemos nosotros a traves del sistema de las normas es que si o si cuando yo tengo un toma tiene que aparecer 3 conductores uno neutro otro la fase y otro la tierra todo es 2,5mm^2 y la otra es ilulucminacion si tengo iluminacion si o soi en el circutio tiene que aprecer conductor de 1,5mm^2 si o si y puede e ser en algunos caso que el retorno de la llave que hace el encendido de la lampara tenga 1 pero generalmente para no complicar casi la nomemclatura para no variar tanto podemos todo 1,5mm^2 en sintesis hoy vamos a hacer algo sencillo

en algun lado le vamo a hacer unos dibujos mme falta le pedí un pizarrón allá 

entonces paran o borrar esto porque aca me va a servir el tema de la cañería si tenmos que borrar borramos esta partecita no mas 


el tema es quedar definido pero hay una cosa muy sencilla

lo que vamos a hcaer ahora es la gente como le puedo decir, siemper hay gente nueva y gente vieja pero no importa  así me acuerdo más fácil la gente que ya estuvo conmigo vimos la parte de circuito ahi ya hicieiron instalciones con ciruito y le puedo preguntar algunaoas cosas poero la idea aca es que todo s sepan igual

a ustedes despuesoles ole vamos a dar esas cosas pero necesito esa informacino apra opoder completar la lista sino no me sirve de nada llegar hasta la canñería y falta la parte de vamos a poner allá (el pizarrón=

hablan de colocar el pizarrón

ponele ahí donde dice llos cursos no mas cualquier cosa ahi no mas así que  me llevo par allá  .


hoy m efui a una masajista entonces se one a hablar al pedo yo mtaiben

relajese pero bueno si usted esta preguntando le uduele acá le duele all
a

dice que fue masajista de clos de pasalacua de todos los polticiso y le contó algo por lo menos?
Le comentaron algo ? Se reía no más

Por las dudas porque me interesa que ellos tnegan en cuneta los colores que tengan encuenta que es lo que se va a poner


componentes cantidad unindad caracetristica y precio unitario

como sabes el precio unitario ya que estamos

electromoisinoes

Robé, digo saqué de una escuela un access point (router wifi) (está hablando de instalar un router para extender la señal de internet) amplificador de señal

yo tuve que traer de alla hastsa aca

primero vamos a ocupar y vamos a armar allá


hablan de como instalar el router

bueno 

para entrar a electormisiones no es dificil sino que entran a lista de materiales y le van a adar electricidad iluminacion y toma apretan un icono ahi y aparece los materiales si piden caja ya le van a dar caja octogonal le va a dar le precio eese precio se puede poner toda generalmente unitario despues hay temporada que hay promociones de descuenta por mas de 3 productos pero ese producto es consumidor final porque es interesante el precio del consumidor final porque yo pueodh acer la lista  o llevarfle esta lista de materiales a electropmisiones y te da un valor con presupuesto final ese precio es el presupuesto final si vos le das al propiettario va y comptara  con ese precio y despues acuerdoense que si ya est6án anotados ahi hay un portajetaje ese porcentaje le van a meter en su cuenta a veces  en efectivo a veces en materiales o aveces tienen crédito en la ucuenta

alumno: como  una coimision?

profosr: un porcentaje que se le da al electicista pr la venta de cierto prodcuto un reinteggro

yo estouve el sabado y me dijo que estna estudiando y como lo que vnos van a devolver unna nota de credito para nuestra nuestra proxima compra

depende del vendedor yo siempre compro motcho en electro porq ahi me compraba un vendedor que hacia precio reventa revendedor y poentones por ahi yo vendia muchos testar ey me hacía precio como si sllegavava 10 y pur ahi me toaccaba otro y me cobraba más caro (revendedor)

ahy ucha gnete nueva antes de mas edad tenia todo al alacandce y sabia anteswse reunian antes de las vecventas y charlaban por eso les digo siempre es conrespecto a 


voy a prender la liuz aca 

che ale adonde donde estan las 5x10 las 5 ajiaas de 5x10 yo veo 1 2 3  

yo: no eso en el pizarrón

claro le explique era uno que tenia que imprimir par apodner explicar imprimio un dibujo para poder explicar

caja cuadrada 10 xx10 o de mapaso  no se is teorma tomarle leccion a los viejos pero por laas dudas no le vamos a tomar 


despues tengo que contar cuántos productos tablero tenemos para poder hoy me hablo los hermanos chucks norris que hoy iban a venir porque ya vhabian terminado su laburo a en el interior y iban a venir yo no tengo problema que vengan pero para poner a igualdad de condicciones le va a costar pero es asi no mas

a andres tiene un sitio espectacular hace toda la parte de inforamtica

entonces estamos por lo menos al dia hasta yo estoy al dia 

vi todas las fotocopias que regalé 

y si porque cuando acá faltaba yo les daba las mias


a ver quien me define que es un circuito eléctrico

esot es un generador para formar un circuito electrico yo necesito en algun luugar unna llave que es la llavae un einterruptor que hace el interuptor interrupmpe e lp aso de la clorriente abre o cierra un circutio sigo ahi 

alumno: un artefacto

profesor: el receptor tengo aca un elmento cualquiera este receptor que puede ser cuentenme lampara motor tomacorriente o lo que sea estamos pero todo esto tiene que ser circuito cerrado para que cierre sino es dificul que ande

esto es un circuito sencillo

que necesito? un elemento que genere un genearador sino tomar directamente la linea nosotros tenemos un sitema de corriente alternat porque tiene varios ciclos ese ciclos pasa de un 0 positivo a maximo a 0 y maximo negativo y asi va despues algunos cilos que es en segundos

de donde sale esa alternativa esa forma sinoidal de la ciorirnete sale de un sistema qu ees mas facil verlo a traves de una hidroelectrica porque la fouerza del agua hace que mueva las alas de la turbina las turbinas tiene un ejee ese eje tiene arriba de un sistema de bobinado que hace que de acuerdo a la vleocidad que hace tiene un rotor  y un estator al costado eso lo que provoca y hace que saltaga la corriente despues vamos a ver el fenomeo fisico a mi lo que me interesa es que ustedes entienadan que si o si y oneceisto para formar un circutio 2 conductores para cerrar el circuitio entonces que habíamos dicho que era la corirnete acuerdense de la parte atomica 

alumno: el transporte de lectrones

profesor: si que se desprenden de un lugar a otro a traves de una agitación esa agintacion se prorduce a  rtaves d un elemnto una diferentcia de posntecial en este caos un generador o la corriente alterna o sea de un o de lmayor potencia a otro de menor optencia mejor dicho menor ension 

donde tengo 0 tension en el suelo ahi sale el neturo

pero que hace tengo un elemnto que es una magnitud tangible que spuede mejor que es la corriente esa corriente no se ve sino que se siente y produce al paso del conductor un fenomeno el ejefecto yull calienta los conductores ese fenomeno que paso de la corriente que depeden de que potencia tenga el equipo cuando mayor optencia tenga mayor es la corriente q ue pa soe por un conductor ese conductor se calcula a atraves d tdetermianada seccion eso despues vamos aver la formula la fidea principal es esto

entonces vamos a l caso anterior ahora tengo microfono asi que va a sre muy dificul, como va compañero, no vinireon las 2 chicas atras.


Habla de unos alumnos que no fueron mas a la clase.

Ya perdieron el auxiliar porque no rindieron el examen, ahora solo puedn ser auxiliares si es que se reintegran

Un circuito electrico es el conjunto de elemento electricos conectados entre si que permite genrear transpirtar y eutilar la eenergia electrica con la finalidad de transformar en otro tipo de energia coomo por ejemplo energia calorica en el caso que yo tenga una estufa energia luminica en el caso de que yo tenga lámpara bombilla o enegia mecniaca si yo tnego un mtoro todos esos cirutioes es para producir alg oese algo es lo que tengo acá esto todo cualquier elemento que yo tenga aca tiene un vlaor como yo lo defino a traves de la potencia del equipo

si yo leo cualquier motor cualquier equipo aparecerá uno, un valor ese valor está definido en watts esta es la unidad de potencia, acuérdense porque a veces se confunden y ponen unidad de tension que es ovltios ponen watts y al reves

pero al reves ahora ya no podemos tener esa definicion tenemos que tener bien presente que es lo que es potnecia hablamos siempre cuando decimos aca podtencia este curso es potencia electrico puede aparecer potencia mecanica poero tieen otros valores hay una relacion entre potencia mecanica  y potencia electrica, pero siempre hablsmos de potencia electrica siempre en algún lado tiene que aparecer un elemento quee es el generador es parete del circuito en donde se produce la electriciadad mantenindose la diferencia de potencial en sus extremos.

croe que hay un ejemplo por ahi que tengo que sacar que muestra y define que pasa en caso de sistema hidroeléctrico como viene el agua mueve las turbinas sle el geenrador ahi va a un sistema de transmision ese sitemsa de transmision va a vairios kilometros luego aparece y lellea a una estacion transforamdora sale con una linea de tranformacion normmal sería 500 kilovoltios y despues llega a la subestatcion baja y sale en media generlamente la distribucion 13,2 y despuels de esa stacion transforamdora va a otra no se si llamarle a un transformador no es una estacion que esa es la de media que la transforma direcamtente en baja y esa baja qu es la que nosotros nos prendemos es 380 voltios.


Fíjense un vecino mío para que ustedes vean tienen 2 pisos y tenía un pilar con un sistema garbanizado, pilar normal 3 metros lo que sea hizo no se si una ampliación con un balcón y el valcón sobresale 1 sobre la fachada principal pasaba la red urbana de 220/380 de eso se prendía cuando existía monofásico y va al medidor del medidor abajo tiene una llave termomagnética y esa llave termomagnética tendrái que ser la llalve princppal de toda la casa que hizo mi amigo mi vecino yo miré no lmas porque llego a tocar yo pelo un cable soy responasble en sintesis la parte de arriba que sria planta alta toma la alimentacion antes de que pase por el medidor esos cables que tienen entrada por arriba lo hizo a traves de un morceto acuérdense que vimos ahi para preenamblado pero el uso esos morceto para conector unipolars agarran los dientes pero que particularridad tiene los morcetos no son para utilizar acuerdense que tienen los dientes asi no son para usar para conectore unipolares son para conectores preensamblado para eso existe eso 


consductores bipolares y el tomo de esa entrada al medidor  2 lineas y arrmo un tablero arriba conecto 3 aires y la ducha elcetirca entonces no pasa por el medidor cada vez que salia de la casa yo pensaba como esta gastando este tipo todo el dia con el aire acondicionado cuando hace frio con ala calefaccion

en sistesis tuvo proboelmas con la duchca electrica y el condsumo de la ducha electrica ocasiono fijate si podes sacar un morceto ppara mostrarle eso tiene tipo unos dientes no es que agarra todod sino que los dientes hace con el cobre caundo el consumo es muy grande esos alambrecitos subieron como fusible entonces se derritieron entonces lla mitad de los conductores ya no agarraba en sintesis me llamaa a mi que no sabia que pasaba no tengo corrinete arriba me decia, bueno para voy a llevar mi valija no tiene corriente arriba perfecto le digo de ulltima fijate vamos a revisar abajo tu tablero , y me dice no porque yo tomo de arriba.

alumna: ay ay ay (yo robo de arrriba).

profesor: bueno voy a mirar, yo robo de arriba, no le voy a decir eso pero uno ve y ya

alumno: el profe nos enseña a tener tacto para hablar

profesor: fíjense como son los dientes estamos y el conductor es unipolar 
alumna: era de 6 
profesor: pero lo que pasa es que tiene las enebras o todos los alambres de cobre que todos juntos forman la seccion del conductor y fíjense como le va comiendo para que ustdes vean entonces todo unipolares mas vale que apreta aca pero eso tiene una tapa para que no pase de largo pero el tenia los 2 porque el estafa afanando de un lado
claro porque entraba ahi el gmas grueso y ahi le agarraban que pasaba con el acalor de la ducha electrica actuio como fusible los condcutores que estaban aca y quemo y ahi le derritio un poquito los dientes 


bueno me voy alla y le digo lo que pasa es que vos no tenes neutro no no puede ser me dijo hoy tenía, no tenía dijo el profesor, probá la lámpara ahí bueno para vamos a hacer una cosa yo te voy a buscar un neutro proque esta llegando vivo voy a vbuscar el neutro y te voy a decir lo que tenes que hacer.

en definitiva puede pasar esto (muestra el morceto derretido) enonctre justo para el ejemplo

profesor: eso mismo estaba aahi todo derretido un pedazo estmamos? pero ya lo que ocasiono fue la corriente de la ducha electrica al maximo no tenia problema porque en sistensis yo le dije yo tenia que unir pero le digo lo que pasa es que ovs no podes unir porque no tenes ningun elemento ni fusible air aereo tenes directamente vas a tomar de la red y vas a hacer con morceto asi y vas a tener el mismo problema tenes que buscar la forma de que lo que vos una sea de diente mas chico para que agarre todo el conductor bueno hoy iene ya porque ya escuche que estaba prendido el aire todosas esas cosas

ayudante:  rie

profesor: lo que uqiero decir es que yo no le puedo decir esta robando porque es mi vvecino preo se nota es obvio

alumna: es obvio

ayudante: esta economizando
profesor: mi hijio me dice por que no le dijiste no que voy a hacer yo no mme meto yo fui a ver lo que etsaba y que es lo que tenia qque hacer nada mas otra cosa no le puedo decir.

no se debe hacer 

pero bueno a veces emsa viene y revisa la linea ahi y empieza  titrrar los cables todas esas cosas y cuando tiene que ver la gente emsa tiene que ir arriba y desarmar el coso (creo que se rfiere al morceto) es la unica pero bueno a el le salvo el balconsito ese de la terraza par que haga todas las conexiones que no se vean


lo malo es que fue mi alumno como le digo yo eso es lo malo hizo el curso aca y todo aprendio a veces aprenden mal 

alumno: yo no te enseñe esto (sarcasmo)

profesor: en sintesis esto es un circuito que pasa por aca la corriente entre este y esto tengo 220 que es la tension estamos entonces yo puedo tener cualquier dibujo esquema pero  siempre algo muy sencillo que estuve pensando a veces a quello y eso complica un poco o pued comlicar el tema del calculo de materiales pero para la gente que mas o menos esta dubitativa es facil vamos a empezar y algun lado siempre yo soy partidaio de algun lado tomar la alimentacion esto es lo mas simple para la gente es una lampara y una llave de punto esto que esta aca es planta (el dibujo) yo le quieor contar ocmo se abre el recito como sale el recito como se hace un proyecto y porque nsoostors hacemos la canalizacion y donde tenmeos que tomar despues el calculo de los conductores porque me esta faltantdndo eso en sinteisis esto es algo senciillo acuerdnense que yo tengo que tomar hago la canañoilizacion ytengo esto de algun lado tomo la alimentacion que llega ahi puede srer del tablero aca tengo 220 en princpio vamos a hacer solo iluminacion n primera instalacncia vamos a suponer habiamos dicho que la alutra era 1,20 metros puede ser 1,10 metros depende si la persona es alta o si es mas chica eso es variante

la otra vez estaba mirando un proeycto fijanese que interesante el tema de la visaad que hace lo arquitecto le preguntan o ven coomo la persona generalmente la ama de casa la que esta en la cocina ella tiene uqe estar trabajar con la espalda normal entonces da valores de acuerdo a la caracteristica que tenga la persona 1,65 1,70 1,75 depende de cuando es la mesada voy a empezar 0,80 0,85 0,90 porque la forma de trabajo para que no se doblen la columna vamos a suponer que tengan una buena ama de casa y todo el diaa esta amasanado ya tiene que doblar la columna entonces tratan de que esa mesada este a la altura de la persona que la va a utilizar la myor cantidad del tiempo es pimoprtatnte porue al tener el valor o la ealtura de la mesa da directamente ya cacuerdoesne de ese nivel tomamos 10 o 15 para el toma corriente estamos yo despuesle voy a traer algunos datos porque generalmente me mandan los arquitectos para hacer los proyectos a que altura quiere que coloquemos los tomas pero hay lugaraes muy importantes como el tema de las bachas esabacha depende de que caracteristca tenga porque hay bachas que tienen 30 y largo que es otra son doble q vos lavas acá y aca directamente tiras los platos para que se sequen entonce a partir de ese que son lugares humedos hay que considerrar en algunos casos consideran 0,40 metros de un lado o 0,40 para colocar el toma corriente por que es importante porque hay gente que justo da la casualidad que este es la canilla vienen y ponen aca o ahi la otra vez hablando con un instalador me dijo que el ponia ahi porque consideraba que se iba a utilizar en vez de la canilla nnormal una ducha eléctrica tipo la ducha electrica el calenfocito con agua caliente en brasil es muy normal eso pero ya tienen sus protecciones adecuadas para el caso de agua y todo eso, toma especiales ya la resistencia tiene doble aislacion y el sistema este o si uno va ahi y sin querer toca la resistencia en sintesis hay varias definicioes en torno a la instalaciones

pero tenemos 220 ahi vamos a darle que dijimos la caja menos 0,30 con respecto a nivel de cielo raso colocamos la caja 10x10 esto vamos atener en cuenta que esto vamos a ausponer voy a pregunar que medida les gustaría a ustedes que son inteligentes acuerdense que esta parte es la planta pero la parte interna que medida quieren deccidan 6 metros 2 metros 4 metros 8 metros. 

Bueno podemos 6 metros y aca le vamos a poner 4 poque esto me sirve para poder dimensionar si esta boca que dijimos que esta en el meio entonces de aca a aca tengo 3 metros, estamos entonces tenemos una longitud determinada ya a que valor y esto vamos a ponerle que este a 1 metro de la pared bueno que habimos dicho qeu la dimension del caño que mas se utiliza de menor secion que utilizamos es el 3/4 y generalmente esto equivalndria a 19/16 mm estamos? exterior diametro interiro del caño y que otra cosa importante viene aca esto es hierro si fuera de metal como seria 0,20 en algunos casos a veces pongo 20 nada mas TR es PVC Rl es el metalico RL metalico RL liviano RS semipesado pero si aparece TR 20 y esto puede aparaecer en algunos casos solo 16 asi que pero no me acuerdo yo se que le ponen DR20 ya 3/4 en sintesis ya tenemos los caños que son 3/4 vamos a tomar rapido la medida que habiamos dicho yo tengo 2 condductores necsito 2 conductores encima cerrado para poder prender la lampara aca entonces dijimos que el caño minimo es de 3/4

vamos apo ner 3/4 aca que necesitamos ahora cuando a trabajmos con corriente alterna ahi ya usamos fase y neutro fase neutro fase neutro no posibtivo negativo ya no se permite hablar asi

en corriente continua positivo negativo en alterna no

ustedes quieren que labueren , vamos a hacerle laburar enonces

hacele asi mira vamos a hacer un dibujo rapido aca

ayudante: usted borre lo que le comnviene

profesor: lo que vamos a hacer rapido seria asi mira

lo que el va a hacer yo te hago la iniciacion ahi vamos a tomar che que raro que ya se acabo la tinta, ese es nuevo encima me estafaron

toda esta lnea que est aca despues le vamos a hacer la idea aca esta a es la caja de paso aca en algun vlafodo parecera la boca esta que es una lampara y en algun lado aparece la acajita que seria asi que es la representacion graficca esta el modulo el modulo aca 

todo para vos (le da los marcaodres)

fijense primero yo voy cantandole y el va dibujando tierra fase  neutro siempre el neutro llega a la lampara no hay tu tia acuerdense ese despues van a parecer pero eso van a hacer el pracitoc pero es para uque ustedes vean 

a la lave siempre llega la fase si no llega la fase si esta al reves esta mal conectado asi que estmos hasta ahi ? esto es una llave asi esto que esta aca es una lleva entonces haora el va a poner el retorno va a la lampara estmoas hatsa ahi ese dibujo apra que ustedes entiendan en cualquiera de los dos lados esta altando que va a poner ahora enseguirda la puesta a tirera, la tierra ala caja y terra a la lampara algunas lampras algunos artefactos etiene n una bornera esa bornera  3 borneras una es para puest a tierra si tenemos ventilador tambien tengo 1 bornera y 1 de los 3 borners es para upesta a tierra si o si normalmente me puide eso me encuentro con cada gente que dice pero eh para que vamos a poner ahi la llave de punto dice si no.... la norma te pide cpuesta a iterra 

estamos hasta ahi?

esto eq esta aca es lo msimo que esto pero er es to es en planta y con conecxoinado electrico la la conecxion electrica tienemos que tener las dos ideas bien definica para despues armar o saber qu es lo qu esta hecho en el plano

vamos a tomar este para poner aca los valore entonce que te dice el prinero primero simepre te iind ica la indica la cantidad d cable que hay en el caño 2 seguro porque si no tengo 2 que pasa? no puedo armar y cerrar el circuito 2 segundro despues vemos si es fase o neutro por que habimos dicho segun las normas iluminacion 1,5mm^2 segun las normas 1,5mm va a ir seguro mas tierra esa tierra cacuerdoe acuerdense que me dice las normas tierra el minimo conductor, 


el conductor que recorre toda la instalacion y sale directamente en la bornera del tablero tien que ser a  2,5mm^2 de seccion mmilimetros cuadrados ponemos ahora pero generalmente eso no se escribe en los planos porque ya se interpreta porque sino tu plano estara lleno de palabras y lo unico que a nostoros nos interesa es tsesto esto y esto

o sea q de aca hastas alla unimos directamente con el cable ta ta tat atahi tenemos fase y neutro 1,5mm^2 que dijoms que el neutro se queda aca , el eneutro se queda ahi y va a bajo vael vivo proq esoes importante saber esto y entonces ora vez etsmaos con 3/4 porque el caño es de 3/4 y aca aprece otra vez los conductore dijoms que va ala fase y el retorno que es el pedacito que est aca esta es la fase y este es el neutro aca sera igual 2 por 1,5 mas tierra estamos mas o menos ahi la ganete.

alumna: la primera que va a la caja distribución al octogonal  al a lampara ahi van 2 cables no mas no va al fase 
profesor:  No,
alumna: entonces para que vas a leva la fase si la fase llega del retorno.
ayudante: porque vos tenes que llegar hasta la caja y ahi bajas a la caja cuadrada, no vas a ir a la caja de paso derecho a la caja cuadrada tenes que dar una vuetlta demasiada larga, aparece no tenes ni caño
profesor: vos vas a estar hacieno tu acañoeria hswde ahi hastas ahi ahsata aca y hastaa la llave de punto 
ayudtne: entonces tu fase tieen que pasar de la caja de paso a la boca de iluminacion y de la boca de iluminacion va a abajar va derecho el retorno es el que vuelve, el rneutro queda aca y aca sigue de largo tu fase llega hastas aca y espues vuelvo por eso que es 2,5 
alumna: en el practico no haciamos asi ibamos directo
profesor: claro en el pracitco aplicaba esto, en el practico aplicaba este pero esto es la planta

alumna. en la plata tiene que ir la fase el neutro y tierra y volver los 3 
alumno: si porque ya no vas a tener la cañería de ahi hasta, no vas a tener otra cañreía desde la caja

profesor: por eso estoy intentando de darle con dicstancia de altua y todo ahora vamo a sacar este cmo es el calculo y todo 

alumno: profe no se usa mas 5/8 en iluminacion
ayudante: te hago una pregunta vos qures saber lo que dura una cañería de hiero

rpfeor: el tema es sa si par que ustedes entiendan si llegamos a ver una tabla de valores se usa 5/8 pero 5/8 ustedes tienen que saber qeu cuando yo tengo curva se reduce eso esa curva la seccion se reduce casi entre un 20 y 30% la seccion entonces si o etengo un añoc de 5/7 muy probable que esa cuvrva se redusca ese porcentaje entonces esdificuil pasar conductroes mas el sistema este la cinta pasa cables entonces por eso le dije y pongo los pliegos el minimo cañ oque se utilza para comodida dnuestra es 3/4 si yo tengo la mala suerte de que el patron que me hizo fijate solo se deberia utliizr en caso que yo tenga este con este sin curvas recto solo en recto, 5/8 es el minimo caño que se fabrica preo doblas y ya tenese una curva chiquitta solo se utiliza si tengo la suerte o teng oun resago por ahi solo recto nada curvaestamos ?

alumna: y si es corrugado blanco 1 pulgada?

profesor: 7/8 si esta previsto en la parte elctrica yo paso al caño siguiente en vez de 3/4 ya pongo 7/8 y si es 7/8 ya paso a 1 pulgada la pracitca es tratar ed aparte nosotros esatmos eligiendo los materiales si elegimos mas chico despues te quiero ver caundo ... tratar de savcber como son los caños para que el dia de mañan yo pueda trabajar tranquilo, la idea es que yo tengo que trabajar ttranquilo y que pase las cañerias asi que puede estar mi tia no pasa ono pasa uq que hago y voy  y compro farmadsia vaselina se puede hacer pero no se si va a pasra

acuerdense esto es planta tenemos 3 metros de aca hastsa 3 o sea qu edel medio hasta alla tenemos ma so menos 3 metros 3 metros 20 de aca hasta aca pero hasta ldonde eimpieza la cañeria y epmpieza a bajar con la cuvrva y todo tengo 3 metros y esto el cielo raso habimso dicho quee s 3 metros la altura del cielo raso 3 metros entonces si tenmos en cuentara que tdo va por arriba 3 metros - 1,20 = 1,80 mtros fijense esta parte vamos atomar 3/4 el caño entonces 3 mteottros mas 1,80 4,80 tengo ahi y aca ahora dijmos que esto esta 1 metro aca 

minuto 52

